|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **0.** | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **RN** |  | 800- 845 | 850 – 935 | 950 – 1035 | 1040– 1125 | 1130– 1215 | 1220– 1305 |  |
| **PN** | 710 - 755 | 800 - 845 | 850 - 935 | 940 - 1025 | 1040 - 1125 | 1130 - 1215 | 1220– 1305 | 1310– 1355 |